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A N E X O “G”

DATOS TÉCNICOS

Este anexo deberá ser completado con la información solicitada, para realizar la correspondiente evaluación y determinar si antecedentes son o no admisibles.

I. INFORME TÉCNICO

	PTOS.
	Descripción.
	Cumple si/no

	1.
	Ocultación multi espectral 
	

	2.
	Manta: 300 x 300 cm.
	

	3.
	Menor a 3kg.
	

	4.
	Reversible:
Lado A: Multicam / Coyote / Desert o similar.
Lado B: Woodland.
	

	5.
	Hilo de poliéster y tejido en urdimbre
	

	6.
	Superficie exterior lisa o tejido bidimensional con especificación “snag-free” ( anti-enganche) y con especificación “ripstop”(anti- desgarro) de alta resistencia a la tracción y punción.
	



[bookmark: _GoBack]NOTA IMPORTANTE: 

El Oferente deberá adjuntar ficha técnica de la prenda a ofertar en la presentación de la oferta, en caso que la manta no cumpla con las características mínimas exigidas, se declarará inadmisible la oferta.

Se permite a su vez todo antecedente técnico que sea relevante para la evaluación de su oferta.
FECHA:



FIRMA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
RUT

ESTE ANEXO DEBERÁ SER ELEVADO AL PORTAL MERCADO PÚBLICO, COMO ANTECEDENTE TÉCNICO. ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO.
